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Las obras del nuevo colector de La Granja han finalizado en el entorno del IES Almunia y han comenzado en la calle Málaga 

Jaime Espinar ha visitado las actuaciones que se están acometiendo y ha recordado que "se realiza esta intervención para evitar los problemas de inundaciones de la zona, especialmente de los centros educativos" 

27 de agosto 2026.-  El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, junto a técnicos de Aquajerez, ha visitado las obras de instalación de un nuevo colector en la barriada de La Granja, que son de gran importancia para la red hídrica de la ciudad y que en estos momentos han finalizado la fase del entorno del IES Almunia y han comenzado los trabajos en la calle Málaga. 

El teniente de alcaldesa ha recordado que este "nuevo colector con una capacidad más amplia viene a solucionar los problemas de inundaciones que afectaban a esta zona de la ciudad y más concretamente a centros educativos de la barriada de La Granja, por tanto, es una inversión muy importante que viene a trabajar en esa labor de prevención de inundaciones que desgraciadamente estamos acostumbrados a vivir cada invierno". 

"No podemos quedarnos de brazos cruzados y debemos hacer inversiones importantes que trabajen en la prevención de esas inundaciones y para eso es importante trabajar en las canalizaciones y en colectores como el de la calle Málaga. Decir que ya ha terminado la fase en el IES Almunia y se ha hecho con celeridad para no entorpecer el inicio del curso escolar y se está avanzando en la calle Málaga donde esos enormes tubos podrán paliar los problemas que provocaban esas lluvias torrenciales. También se actuará en la reurbanización de la zona y en el pintado de la señalítica de la calle", ha señalado Jaime Espinar. 

El Ayuntamiento de Jerez, en el marco de la inversión comprometida por la concesionaria del servicio de Aguas,  Aquajerez, acomete  una mejora que supone una inversión de más de un millón y medio de euros. En la zona de La Granja discurre hasta este momento un antiguo colector con más de 50 años de antigüedad, que no cuenta con capacidad suficiente para los episodios de fuertes lluvias y que además pasa por el CEIP Antonio de Nebrija, lo que podría suponer un riesgo. 

La nueva infraestructura desviará la tubería fuera de este recinto educativo para evitar riesgos estructurales, contando con un sección mayor que la anterior y por tanto, aportando más capacidad de recepción, con el fin de acoger un mayor volumen de aguas pluviales y residuales y reduciendo el riesgo de  desbordamientos crónicos que sufren actualmente los vecinos de La Granja, cuando se producen lluvias intensas o borrascas. 

En el transcurso de esta obra se van a instalar de 600 metros de colector de un diámetro de hasta 1.500 milímetros (frente a los 1.000 milímetros del anterior) y materiales de última generación, que aseguren un mejor funcionamiento de las redes de alcantarillado ante episodios de fuertes lluvias cada vez más frecuentes, y al mismo tiempo eliminándose el riesgo que venía suponiendo su trazado actual bajo instalaciones docentes. Una vez que el nuevo colector entre en funcionamiento, el tramo antiguo que pasa bajo el colegio afectado será completamente rellenado con hormigón, para asegurar el terreno.

Las obras han finalizado en el entorno del IES Almunia y ha comenzado la instalación en la calle Málaga en su confluencia con la calle Jaén, estando previsto que finalicen en la  avenida Fernando Portillo.

Los trabajos se completarán con el reasfaltado de las calles afectadas y la reinstalación de la señalización vial correspondiente y pasos de peatones elevados en el entorno del polideportivo Kiko Narváez. La reapertura de zonas afectadas se irá produciendo una vez vayan finalizando las obras, para influir lo menos posible en el día a día de los vecinos y vecinas de la barriada.

(Se adjunta fotografía y enlace a vídeo:

https://almacen.redsara.es/sending/public/dc322763-4c15-4e32-a7c3-31d2cb72fd90
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