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El Ayuntamiento coloca las venencias de la fuente de la Plaza del Mamelón tras la reparación íntegra de estos elementos que estarán en funcionamiento la próxima semana
Jaime Espinar resalta que con esta actuación se recuperan unas infraestructuras características de Jerez y se apuesta por la conservación del patrimonio
28 de agosto de 2026. El Ayuntamiento, a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos, ha procedido a la colocación de las tres venencias que decoran la Plaza del Mamelón tras haber sido sometidas a una reparación íntegra en el Taller Municipal de Infraestructuras y cuyo funcionamiento a pleno rendimiento está previsto para finales de la próxima semana.
El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha estado presente en el momento en el que los operarios municipales instalaban las venencias y ha afirmado que con esta intervención se recuperan unos elementos característicos de Jerez y que forman parte de la singularidad del paisaje urbano del centro histórico, haciendo una clara apuesta por la conservación del patrimonio municipal en espacios emblemáticos y por la mejora de la imagen de la ciudad.  
Cabe recordar que estos elementos fueron retirados al día siguiente de la final del Mundial de Fútbol 2026 debido a los daños que sufrieron durante la celebración de la victoria de la selección española, para lo que fue necesario el vaciado de la fuente y la realización de un complejo desmontaje.
La recuperación de estas estructuras ornamentales, de más de seis metros de altura, ha supuesto importantes trabajos de cerrajería y pintura para su total saneamiento, teniendo en cuenta los tratamientos que han sido necesarios en función de los diferentes materiales de su composición, tales como el acero o el hierro. De igual modo, se han efectuado tareas de fontanería para restablecer el sistema interior de conducción del agua.  
Al mismo tiempo, esta actuación ha conllevado una limpieza completa del vaso de la fuente y su pintado, siendo necesario el uso de unos 800 kilos de pintura para cubrir una superficie que supera los 1.000 metros cuadrados de extensión.
(Se adjunta fotografía)
image1.jpeg
o
£
«
g

0
1 9
(]
—
()}
©

NN

W




