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El Ayuntamiento modernizará el sistema de riego del Estadio Pedro Garrido para mejorar su mantenimiento y minimizar el consumo de agua

Tomás Sampalo avanza que se prevé una actuación similar en el césped del Estadio de Chapín y el Anexo Pepe Ravelo, donde se lleva a cabo un continuo trabajo de mantenimiento con actuaciones de arreglo de elementos deteriorados y obsoletos

[bookmark: _GoBack]24 de agosto de 2026. La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a las obras de reposición del sistema de riego del terreno de juego del Estadio Pedro Garrido (antiguo Campo de la Juventud) con el objetivo de mejorar el mantenimiento del césped y minimizar el consumo hídrico de estas instalaciones. El presupuesto de ejecución material asciende a 17.152 euros (sin IVA).
[bookmark: entradilla]Como ha subrayado el delegado de Deportes, Tomás Sampalo, este proyecto contempla la reposición completa del riego hidráulico por un sistema eléctrico de control satelital, moderno y eficiente, garantizando un riego uniforme, y optimizando  el mantenimiento del césped. “El actual sistema hidráulico presenta numerosas deficiencias, por lo que vamos a implantar este nuevo sistema de control eléctrico que será gestionado vía satélite, y con el que vamos a conseguir una gestión más eficiente en cuanto a recursos de mantenimiento y del gasto de personal, y un mayor ahorro de agua y de eficiencia hídrica”. 
[bookmark: cuerpo-de-la-noticia]Asimismo, la intervención permitirá una mayor calidad y uniformidad de riego, que podrá ser programado para que funcione en las horas más adecuadas, reduciendo averías e incidencias en aspersores y circuitos, así como desequilibrios entre sectores, y mejorando notablemente el estado del césped.
Los trabajos incluyen la retirada de la instalación de abastecimiento y riego deteriorado y colocación de una nueva red de riego eléctrica por cable, con control satelital, la ejecución de la instalación eléctrica asociada, y los rellenos y reposiciones necesarios. 
El proyecto da respuesta a las demandas tanto de clubes como de usuarios que utilizan la instalación y supone un avance significativo en la conservación del terreno de juego del Campo Pedro Garrido. 



Mejoras en el césped de Chapín y el Anexo Pepe Ravelo
Por otro lado, y en relación al Estadio de Chapín y el Anexo Pepe Ravelo, Tomás Sampalo ha explicado que se está trabajando en una licitación que incluiría, además del mantenimiento y el tratamiento del césped, una actuación similar a la del Pedro Garrido, de reposición completa del riego hidráulico por un sistema eléctrico de control satelital.
Mientras tanto, y tal y como ha señalado el responsable municipal, en ambos equipamientos se está llevando a cabo un continuo trabajo de mantenimiento con actuaciones de arreglo de elementos deteriorados y obsoletos, que han supuesto una sustancial mejora en materia de eficiencia y calidad del estado actual del césped de ambos equipamientos. 

En concreto las actuaciones que se han ejecutado, han sido, entre otras, la reposición del programador del Sistema de Riego, que ya está en funcionamiento; la reposición de elementos de canalización del sistema hidráulico y de las dos bombas que dan el suministro de agua; o la colocación de ventosas para evitar averías por acumulación de aires en tuberías.
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